GraceTHD V3.0 - Jeu de données

Présentation :
Le jeu de données source se base pour partie sur celui de l'ancienne gouvernance de GraceTHD. 
Il a été converti selon le modèle conceptuel de données (MCD) de GraceTHD V3.0 afin de former le jeu de données actuel.
Certaines relations et vues attributaire ne sont donc plus valables selon les changements de GraceTHD V3. 

Les principaux changements concernent :
- Le changement de phase : la source est en AVP, et le jeu actuel est en REC, afin de modéliser la continuité optique des fibres ;
- L’ajout du fibrage et des positions, la suppression de la partie raccordement. On suppose ici qu’aucun pré-raccordement n’a été réalisé ;
- A ces deux premiers changements s’ajoutent toutes les modifications de MCD qui découlent de la conversion GraceTHD V2.0.1 vers GraceTHD 3.0. Un log de ces modifications est présent dans le géostandard GraceTHD V.3.0.

A noter que le niveau de qualité de ce jeu de données est assez faible.
L'objectif est de le remplacer à terme par un jeu de données plus qualitatif.
