## Data dictionary index

- Database: BaseTestLocale
- Tables
  - gracethd_commun.l_adresse_etat
  - gracethd_commun.l_bool
  - gracethd_commun.l_doc_tab
  - gracethd_commun.l_doc_type
  - gracethd_commun.l_geoloc_classe
  - gracethd_commun.l_geoloc_mode
  - gracethd_commun.l_immeuble
  - gracethd_commun.l_implantation
  - gracethd_commun.l_reference_etat
  - gracethd_commun.l_reference_type
  - gracethd_commun.l_zone_densite
  - gracethd_commun.t_adresse
  - gracethd_commun.t_docobj
  - gracethd_commun.t_document
  - gracethd_commun.t_empreinte
  - gracethd_commun.t_organisme
  - gracethd_commun.t_reference
  - gracethd_genie_civil.l_bool
  - gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_nature
  - gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_type_phy
  - gracethd_genie_civil.t_point_leve
  - gracethd_genie_civil.t_pointaccueil
  - gracethd_genie_civil.t_tranchee
  - gracethd_reseau_optique.l_avancement
  - gracethd_reseau_optique.l_baie_type
  - gracethd_reseau_optique.l_bp_racco
  - gracethd_reseau_optique.l_bp_type_log
  - gracethd_reseau_optique.l_bp_type_phy
  - gracethd_reseau_optique.l_cable_chem_type_log
  - gracethd_reseau_optique.l_cable_type
  - gracethd_reseau_optique.l_cassette_type
  - gracethd_reseau_optique.l_clim
  - gracethd_reseau_optique.l_etat
  - gracethd_reseau_optique.l_fo_color
  - gracethd_reseau_optique.l_fo_type
  - gracethd_reseau_optique.l_geoloc_mode
  - gracethd_reseau_optique.l_implantation
  - gracethd_reseau_optique.l_local_type_log
  - gracethd_reseau_optique.l_nro_etat
  - gracethd_reseau_optique.l_nro_type
  - gracethd_reseau_optique.l_occupation
  - gracethd_reseau_optique.l_position_fonction
  - gracethd_reseau_optique.l_position_type
  - gracethd_reseau_optique.l_propriete
  - gracethd_reseau_optique.l_ptech_nature
  - gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_log
  - gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_phy
  - gracethd_reseau_optique.l_site_type_log
  - gracethd_reseau_optique.l_site_type_phy
  - gracethd_reseau_optique.l_sro_emplacement
  - gracethd_reseau_optique.l_sro_etat
  - gracethd_reseau_optique.l_statut
  - gracethd_reseau_optique.l_technologie
  - gracethd_reseau_optique.l_tiroir_type
  - gracethd_reseau_optique.l_tube
  - gracethd_reseau_optique.t_baie
  - gracethd_reseau_optique.t_cab_chem
  - gracethd_reseau_optique.t_cable
  - gracethd_reseau_optique.t_cableline
  - gracethd_reseau_optique.t_cassette
  - gracethd_reseau_optique.t_cheminement
  - gracethd_reseau_optique.t_ebp
  - gracethd_reseau_optique.t_equipement
  - gracethd_reseau_optique.t_fibre
  - gracethd_reseau_optique.t_local
  - gracethd_reseau_optique.t_love
  - gracethd_reseau_optique.t_noeud
  - gracethd_reseau_optique.t_position
  - gracethd_reseau_optique.t_ptech
  - gracethd_reseau_optique.t_ropt
  - gracethd_reseau_optique.t_site
  - gracethd_reseau_optique.t_tiroir
  - gracethd_reseau_optique.t_zcoax
  - gracethd_reseau_optique.t_zdep
  - gracethd_reseau_optique.t_znro
  - gracethd_reseau_optique.t_zpbo
  - gracethd_reseau_optique.t_zsro

gracethd_commun.l_adresse_etat Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_adresse_etat_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_bool Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_bool_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_doc_tab Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_doc_tab_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_doc_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_doc_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_geoloc_classe Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_geoloc_classe_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_geoloc_mode Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(4) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_geoloc_mode_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_immeuble Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_immeuble_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_implantation Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_implantation_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_reference_etat Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_reference_etat_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_reference_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_reference_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.l_zone_densite Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_zone_densite_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_commun.t_adresse Table
Adresses telles qu'identifiées par les opérateurs. Cette classe d'objets participe à la génération de Fichiers d'Informations Préalable (IPE), pour l'activation des services opérateurs auprès des abonnés. Peut identifier une plaque adresse ou un bâtiment.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ad_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  |
ad_raclong | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  |
ad_datmodi | timestamp |  |  |  |  |  | Date de dernière mise à jour de l'adresse (changement d'un attribut, de la géométrie, modification liée à l'adresse ex : changement de liaison adresse/EBP)
ad_nomvoie | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de la voie
ad_numero | integer |  |  |  |  |  | Numéro éventuel de l’adresse dans la voie
ad_rep | character varying(20) |  |  |  |  |  | Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…)
ad_insee | character varying(6) |  |  |  |  |  | Identifiant INSEE de la commune fondé sur le COG en cours
ad_postal | character varying(20) |  |  |  |  |  | Code postal du bureau de distribution de la voie
ad_commune | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom officiel de la commune
ad_hexacle | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code HEXACLE
ad_distinf | numeric(6,2) |  |  |  |  |  | Distance en mètres de raccordement selon définition dans le marché.
ad_isole | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Pour distinguer les locaux de type client considérés comme isolés (1), de ceux qui ne le sont pas (0) (distance supérieure au maximum contractuel)
ad_prio | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Le raccordement du site est-il prioritaire (1) ou non (0) ?
ad_racc | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type de raccordement du site
ad_batcode | character varying(100) |  |  | ✓ |  |  | Identifiant du bâtiment dans une base de données externe (IGN, OSM, DGFiP,opérateurs etc.).
ad_codtemp | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code temporaire avant création de l'ad_batcode
ad_nombat | character varying(254) |  |  |  |  |  | Ce champ correspond au nom du batiment tel que décrit par l'opérateur d'immeuble en cohérence avec ce qu'il constate sur le terrain. Ce champ peut apparaitre après la publication de l'adresse dans l'IPE car fiabilisé au cours de la phase de piquetage terrain.
ad_ietat | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Permet d'indiquer l'avancement du déploiement. (Obligatoire IPE)
ad_imneuf | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Ce champ permet d'indiquer s'il s'agit d'un habitat en cours de construction (1) pendant le déploiement du SRO qui le dessert. (Facultatif IPE). Si ce n'est pas le cas (0).
ad_gest | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire d'immeuble (entreprise ou personne) dans le référentiel des gestionnaires (Conditionnel IPE)
ad_idatsgn | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la signature de la convention avec le gestionnaire de l'immeuble. (Conditionnel IPE)
ad_iaccgst | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Permet de savoir si un accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic, etc.) est nécessaire (1) ou non (0) pour aller raccorder l'adresse. (Obligatoire IPE)
ad_nblres | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux résidentiels.
ad_nblpro | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux professionnels.
ad_nblent | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux d’entreprises identifiés comme éligibles à une offre de raccordement spécifique (FTTE, FTTO, FON).
ad_nblpub | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux exploités par des services publics.
ad_nblobj | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux de type objet connectés
ad_nblope | integer |  |  |  |  |  | Nombre de locaux exploités exclusivement pour des usages d’opérateurs télécoms.
ad_nbfotte | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres FTTE (Fibre activée en point-à-point sur la Boucle Locale Optique Mutualisée)
ad_nbfogfu | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres GFU (Groupement Ferme d'Utilisateurs tel que defini par la decision ARCEP n 05 0208)
ad_nbfotto | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres FTTO (Offre Sur Mesure sans modalites de raccordement reglemente).
ad_nbfotth | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres FTTH
ad_nbfofon | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres noires.
ad_dta | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | 1 si un Diagnostic Technique Amiante (DTA) est obligatoire, 0 si ce n’est pas le cas.
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Point abstrait
ad_ban_id | character varying(24) |  |  |  |  |  | Identifiant Base Adresse Nationale
ad_fantoir | character varying(10) |  |  |  |  |  | Identifiant FANTOIR contenu dans le fichier des propriétés bâtis de la DGFiP
ad_alias | character varying(254) |  |  |  |  |  | Eventuellement le nom en langue régionale ou une autre appellation différente de l’appellation officielle
ad_nom_ld | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom du lieu-dit qui peut être le nom de la voie parfois
ad_x_ban | numeric |  |  |  |  |  | X en lambert 93
ad_y_ban | numeric |  |  |  |  |  | Y en lambert 93
ad_section | character varying(5) |  |  |  |  |  | Section cadastrale pour ceux qui souhaitent utiliser les numéros de parcelles du PCI.
ad_idpar | character varying(20) |  |  |  |  |  | Identifiant de la parcelle de référence. Notion base MAJIC.
ad_x_parc | numeric |  |  |  |  |  | X en lambert 93 de la parcelle identifiée comme parcelle de référence (base MAJICIII quand disponible).
ad_y_parc | numeric |  |  |  |  |  | Y en lambert 93 de la parcelle identifiée comme parcelle de référence (base MAJICIII quand disponible).
ad_nat | character varying(1) |  |  |  |  |  | Oui si le site n'est pas une propriété privée.
ad_rivoli | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code RIVOLI (source Orange) exploité par certains opérateurs.
ad_hexaclv | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code HEXACLE Voie. Correspond au 0 de la voie. Est différent de l'Hexavia. La bonne pratique est de le renseigner s'il existe et particulierement en l'absence d'hexaclé
ad_itypeim | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Type d'immeuble (Obligatoire IPE).
ad_idatimn | timestamp |  |  |  |  |  | Ce champ est utilisé dans le cadre des immeubles neufs et facultatif. Il permet à l'opérateur d'immeuble d'indiquer la date prévisionnelle de livraison de l'immeuble indiquée par le constructeur de l'immeuble. Cette date constitue une tendance sans garantie de mise à jour par l'opérateur d'immeuble. (Facultatif IPE)
ad_prop | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de l'immeuble (entreprise ou personne)
ad_idatcab | timestamp |  |  |  |  |  | Date prévisionnelle ou effective du câblage de l'adresse c'est à dire de déploiement de l'adresse. Cette date correspond à la date à laquelle EtatImmeuble passera à l'état déployé et l'adresse sera raccordable. (obligatoire IPE)
ad_idatcom | date |  |  |  |  |  | Ce champ correspond à la date à laquelle le raccordement effectif d'un client final à cet immeuble est possible du point de vue de la réglementation. Il correspond à la date d'ouverture à la commercialisation d'une ligne. (Facultatif IPE)
ad_typzone | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Type de zone de l'adresse desservie. (Obligatoire IPE)
ad_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
ad_geolqlt | numeric(6,2) |  |  |  |  |  | Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.
ad_geolmod | character varying(4) |  | ✓ |  |  |  | Mode d'implantation de l'objet.
ad_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
ad_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
ad_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
ad_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
ad_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
ad_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
ad_sracdem | character varying(1) |  |  |  |  |  | Adresse susceptible d'être raccordable sur demande.
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_adresse_pk | PRIMARY KEY | ad_code |  |
ad_batcode_unique | UNIQUE | ad_batcode |  |
ad_codtemp_unique | UNIQUE | ad_codtemp |  |
fk_t_adresse_ad_prop | FOREIGN KEY | ad_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_adresse_ad_gest | FOREIGN KEY | ad_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_adresse_ad_typzone | FOREIGN KEY | ad_typzone | gracethd_commun.l_zone_densite |
fk_t_adresse_ad_prio | FOREIGN KEY | ad_prio | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_imneuf | FOREIGN KEY | ad_imneuf | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_iaccgst | FOREIGN KEY | ad_iaccgst | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_dta | FOREIGN KEY | ad_dta | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_raclong | FOREIGN KEY | ad_raclong | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_isole | FOREIGN KEY | ad_isole | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_adresse_ad_racc | FOREIGN KEY | ad_racc | gracethd_commun.l_implantation |
fk_t_adresse_ad_ietat | FOREIGN KEY | ad_ietat | gracethd_commun.l_adresse_etat |
fk_t_adresse_ad_itypeim | FOREIGN KEY | ad_itypeim | gracethd_commun.l_immeuble |
fk_t_adresse_ad_geolmod | FOREIGN KEY | ad_geolmod | gracethd_commun.l_geoloc_mode |

↑ Index

gracethd_commun.t_docobj Table
Relations entre les objets et la liste des documents concernant le réseau.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
od_id | bigint | ✓ |  |  | ✓ |  | Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identifiants)
od_do_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du document
od_tbltype | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Code du type d'objets auxquels sont rattachés des documents.
od_codeobj | character varying(254) |  |  |  | ✓ |  | Identifiant faisant référence aux identifiants des objets Cable,Point techniques, …etc.
od_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
od_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
od_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
od_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
od_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_docobj_pk | PRIMARY KEY | od_id |  |
fk_t_docobj_od_do_code | FOREIGN KEY | od_do_code | gracethd_commun.t_document |
fk_t_docobj_od_tbltype | FOREIGN KEY | od_tbltype | gracethd_commun.l_doc_tab |

↑ Index

gracethd_commun.t_document Table
Liste des documents concernant le réseau.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
do_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identifiants). Peut-être une valeur
do_ref | character varying(254) |  |  |  |  |  | Référence du document
do_reftier | character varying(254) |  |  |  |  |  | Référence du document chez un tiers ou dans une autre base de données.
do_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
do_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
do_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
do_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
do_type | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de document
do_indice | character varying(3) |  |  |  |  |  | Indice du document
do_date | timestamp |  |  |  |  |  | Date de l'indice du document
do_classe | character varying(2) |  |  |  |  |  | Classe de précision cartographique (pour les documents cartographiques soumis au décret DT-DICT).
do_url1 | character varying(254) |  |  |  |  |  | URL du fichier éditable
do_url2 | character varying(254) |  |  |  |  |  | URL du fichier publiable (PDF, etc.)
do_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
do_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
do_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
do_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
do_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
do_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_document_pk | PRIMARY KEY | do_code |  |
fk_t_document_do_type | FOREIGN KEY | do_type | gracethd_commun.l_doc_type |

↑ Index

gracethd_commun.t_empreinte Table
Empreinte des documents couvrant une emprise spatiale.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
em_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code unique pour une empreinte de document.
em_do_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | Code d'un document.
em_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
em_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
em_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
em_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
em_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
em_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Polygone d'empreinte du document
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_empreinte_pk | PRIMARY KEY | em_code |  |
em_do_code_unique | UNIQUE | em_do_code |  |
fk_t_empreinte_em_do_code | FOREIGN KEY | em_do_code | gracethd_commun.t_document |

↑ Index

gracethd_commun.t_organisme Table
Coordonnées et identification d'organismes publics et privés
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
or_code | character varying(20) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de l'organisme
or_nom | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de l'opérateur, de la collectivité, de l'entreprise, etc-
or_type | character varying(254) |  |  |  |  |  | Classification juridique- Littéral ou nomenclature INSEE-
or_siret | character varying(14) |  |  |  |  |  | Numéro SIRET dans le cas d'un établissement (sens INSEE, base SIRENE)
or_nomvoie | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de la voie
or_numero | integer |  |  |  |  |  | Numéro éventuel de l’adresse dans la voie
or_rep | character varying(20) |  |  |  |  |  | Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…)
or_local | character varying(254) |  |  |  |  |  | Complément d'adresse pour identifier le local-
or_postal | character varying(20) |  |  |  |  |  | Code postal du bureau de distribution de la voie
or_commune | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom officiel de la commune
or_siren | character varying(9) |  |  |  |  |  | Numéro SIREN de l'opérateur, de la collectivité, …
or_activ | character varying(254) |  |  |  |  |  | Activité principale exercée- Littéral ou Code NAF-
or_l331 | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code court selon liste opérateurs L33-1 (téléchargeable sur le site de l'ARCEP)
or_nometab | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de l'établissement, de l'agence (sens INSEE, base SIRENE)
or_ad_code | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant de l'adresse dans la table t_adresse
or_telfixe | character varying(20) |  |  |  |  |  | Téléphone fixe
or_mail | character varying(254) |  |  |  |  |  | Mail de contact générique
or_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
or_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
or_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
or_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
or_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
or_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_organisme_pk | PRIMARY KEY | or_code |  |

↑ Index

gracethd_commun.t_reference Table
Référence de matériel ou de coupe type.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
rf_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code permettant d'identifier la référence d'un matériel dans la base.
rf_type | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type de matériel
rf_design | character varying(254) |  |  |  |  |  | Design
rf_fabric | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Fabricant
rf_etat | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Disponibilité de la référence
rf_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaires
rf_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
rf_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
rf_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
rf_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
rf_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_reference_pk | PRIMARY KEY | rf_code |  |
fk_t_reference_rf_fabric | FOREIGN KEY | rf_fabric | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_reference_rf_etat | FOREIGN KEY | rf_etat | gracethd_commun.l_reference_etat |
fk_t_reference_rf_type | FOREIGN KEY | rf_type | gracethd_commun.l_reference_type |

↑ Index

gracethd_genie_civil.l_bool Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_bool_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_nature Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(5) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_pointaccueil_nature_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_type_phy Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_pointaccueil_type_phy_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_genie_civil.t_point_leve Table
Cette classe décrit les points levés spécifiques au réseau et permet d’indiquer la profondeur ou l’altimétrie connue en certains points des tranchées. L’indication de la charge à la génératrice a pour objet de répondre à l’obligation de mentionner les points de l’ouvrage qui ne satisferaient pas à l’éventuelle règle de profondeur minimale réglementaire à la date de pose de l’ouvrage. Cette information est intrinsèquement moins fiable que les indications d’altitude de l’ouvrage, le terrain naturel ayant pu évoluer depuis la pose. Elle est donc à limiter à cet usage.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
pl_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du point levé
pl_x | numeric |  |  |  |  |  | X en lambert 93
pl_y | numeric |  |  |  |  |  | Y en lambert 93
pl_z | numeric |  |  |  |  |  | Z de la génératrice supérieure de réseau en IGN69
pl_charge | numeric(6,2) |  |  |  |  |  | Charge (profondeur) de la génératrice supérieure du réseau (=0 pour les affleurants) en cm
geom | public.geometry |  |  |  |  |  | Géométrie du point levé
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_point_leve_pk | PRIMARY KEY | pl_code |  |

↑ Index

gracethd_genie_civil.t_pointaccueil Table
Site ou point technique ( poteau, chambre,traverse, crochet de façade, fixation d'encorbellement…etc.) créé lors du déploiement du réseau de fibre optique.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
pa_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du ponctuel
pa_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
pa_codtemp | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code temporaire avant création du codeext.
pa_a_struc | character varying(100) |  |  |  |  |  | Simple, Moisé, Haubané, Couple, …
pa_a_haut | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Hauteur en mètre entre le sol et la base de l'infrastructure (réseau en façade ou aérien)
pa_rotatio | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Angle du grand axe du point technique en degrés dans le sens retrograde (sens des aiguilles d'une montre) à partir du Nord.
pa_datecon | timestamp |  |  |  |  |  | Date de construction
pa_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
pa_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire
pa_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire du point d'accueil
pa_typephy | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | pa_typephy
pa_nature | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Nature du point technique/site .
pa_secu | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Point technique/site équipé d'un système de verrouillage, ou tout autre système permettant d'en sécuriser l'accès.
pa_dtclass | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Classe de précision du point d'accueil au sens du décret DT/DICT.
geom | public.geometry |  |  |  |  |  | Géométrie du point accueil
pa_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
pa_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
pa_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
pa_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
pa_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
pa_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_pointaccueil_pk | PRIMARY KEY | pa_code |  |
t_pointaccueil_pa_codeext_key | UNIQUE | pa_codeext |  |
pa_codtemp_unique | UNIQUE | pa_codtemp |  |
fk_t_pointaccueil_pa_prop | FOREIGN KEY | pa_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_pointaccueil_pa_gest | FOREIGN KEY | pa_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_pointaccueil_pa_typephy | FOREIGN KEY | pa_typephy | gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_type_phy |
fk_t_pointaccueil_pa_nature | FOREIGN KEY | pa_nature | gracethd_genie_civil.l_pointaccueil_nature |
fk_t_pointaccueil_pa_dtclass | FOREIGN KEY | pa_dtclass | gracethd_commun.l_geoloc_classe |
fk_t_pointaccueil_pa_secu | FOREIGN KEY | pa_secu | gracethd_genie_civil.l_bool |

↑ Index

gracethd_genie_civil.t_tranchee Table
Élément linéaire de Génie Civil créé lors du déploiement du réseau de fibre optique.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
tr_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de la tranchée.
tr_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
tr_pa1 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Référence au point d'accueil d’une extrémité de l'ensemble de tranchées - constituant un cheminement - dont la tranchée fait partie.
tr_pa2 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Référence au point d'accueil de l'autre extrémité de l'ensemble de tranchées - constituant un cheminement - dont la tranchée fait partie.
tr_compo | character varying(254) |  |  |  |  |  | Attribut d'aggrégation décrivant la composition du multitubulaire.
tr_couptyp | character varying(254) |  |  |  |  |  | Référence à une coupe type
tr_lgreel | numeric(8,2) |  |  |  |  |  | Longueur en mètres mesurée sur le terrain ou estimée.
tr_dtclass | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Classe de précision au sens du décret DT-DICT.
geom | public.geometry |  |  |  |  |  |
tr_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
tr_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
tr_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
tr_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
tr_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
tr_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_tranchee_pk | PRIMARY KEY | tr_code |  |
cheminement-a-pour-extremite1 | FOREIGN KEY | tr_pa1 | gracethd_genie_civil.t_pointaccueil | La tranchée est utilisée pour un ou plusieurs cheminement(s), qui ont deux extrémités. Extrémité 1. Pas de sens amont-aval.
cheminement-a-pour-extremite2 | FOREIGN KEY | tr_pa2 | gracethd_genie_civil.t_pointaccueil | La tranchée est utilisée pour un ou plusieurs cheminement(s), qui ont chacun deux extrémités. Extrémité 2. Pas de sens amont-aval.
fk_t_tranchee_tr_dtclass | FOREIGN KEY | tr_dtclass | gracethd_commun.l_geoloc_classe |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_avancement Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_avancement_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_baie_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(5) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_baie_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_bp_racco Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_bp_racco_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_bp_type_log Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_bp_type_log_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_bp_type_phy Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(4) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_bp_type_phy_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_cable_chem_type_log Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_cable_chem_type_log_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_cable_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_cable_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_cassette_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_cassette_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_clim Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_clim_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_etat Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_etat_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_fo_color Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(4) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_fo_color_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_fo_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_fo_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_geoloc_mode Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(4) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_geoloc_mode_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_implantation Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_implantation_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_local_type_log Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_local_type_log_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_nro_etat Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_nro_etat_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_nro_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(7) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_nro_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_occupation Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_occupation_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_position_fonction Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_position_fonction_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_position_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_position_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_propriete Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_propriete_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_ptech_nature Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(5) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_ptech_nature_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_log Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_ptech_type_log_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_phy Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(1) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_ptech_type_phy_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_site_type_log Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_site_type_log_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_site_type_phy Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_site_type_phy_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_sro_emplacement Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_sro_emplacement_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_sro_etat Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(2) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_sro_etat_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_statut Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_statut_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_technologie Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(3) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_technologie_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_tiroir_type Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(6) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_tiroir_type_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.l_tube Table
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
code | character varying(4) | ✓ |  |  | ✓ |  |
libelle | character varying(254) |  |  |  |  |  |
definition | character varying(254) |  |  |  |  |  |
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
l_tube_pk | PRIMARY KEY | code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_baie Table
Baies et Fermes contenues dans les locaux techniques.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ba_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code baie ou ferme
ba_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
ba_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
ba_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
ba_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
ba_lc_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du local dans lequel se trouve la baie/ferme
ba_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de la baie/ferme
ba_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire de la baie/ferme
ba_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
ba_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
ba_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant de la référence de la baie/ferme dans la table référence.
ba_type | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Type du contenant selon qu'il s'agisse d'une BAIE ou d'une FERME.
ba_nb_u | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Taille de la baie en nombre de U
ba_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Utilisateur
ba_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat de la BAIE/FERME
ba_haut | numeric(8,2) |  |  |  |  |  | Hauteur de la baie/ferme en mm
ba_larg | numeric(8,2) |  |  |  |  |  | Largeur de la baie/ferme en mm
ba_prof | numeric(8,2) |  |  |  |  |  | Profondeur de la baie/ferme en mm
ba_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
ba_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
ba_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
ba_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
ba_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
ba_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_baie_pk | PRIMARY KEY | ba_code |  |
ba_codeext_unique | UNIQUE | ba_codeext |  |
est-situé-dans | FOREIGN KEY | ba_lc_code | gracethd_reseau_optique.t_local | Une baie est située dans un local.
fk_t_baie_ba_user | FOREIGN KEY | ba_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_baie_ba_prop | FOREIGN KEY | ba_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_baie_ba_gest | FOREIGN KEY | ba_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_baie_ba_rf_code | FOREIGN KEY | ba_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_baie_ba_abandon | FOREIGN KEY | ba_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_baie_ba_proptyp | FOREIGN KEY | ba_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |
fk_t_baie_ba_statut | FOREIGN KEY | ba_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_baie_ba_type | FOREIGN KEY | ba_type | gracethd_reseau_optique.l_baie_type |
fk_t_baie_ba_etat | FOREIGN KEY | ba_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_cab_chem Table
Relations entre les câbles et les cheminements. Un câble peut appartenir à plusieurs cheminements, et un cheminement peut être composé de plusieurs câbles.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cc_cb_code | character varying(254) | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | Code câble
cc_cm_code | character varying(254) | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | Code du cheminement par lequel passe le câble.
cc_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
cc_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
cc_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
cc_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
cc_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_cab_chem_pk | PRIMARY KEY | cc_cb_code, cc_cm_code |  |
fk_t_cab_chem_cc_cb_code | FOREIGN KEY | cc_cb_code | gracethd_reseau_optique.t_cable |
fk_t_cab_chem_cc_cm_code | FOREIGN KEY | cc_cm_code | gracethd_reseau_optique.t_cheminement |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_cable Table
Câble du réseau de fibre optique.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cb_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code câble
cb_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ | ✓ |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
cb_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
cb_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
cb_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
cb_nd1 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code du nœud à l'extrémité amont (sens NRO vers PTO) du câble. Pour un cable intrasite (jarretière, etc.) cb_nd1 et cb_nd2 seront identiques.
cb_nd2 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code du nœud à l'extrémité aval (sens NRO vers PTO) du câble. Pour un cable intrasite (jarretière, etc.) cb_nd1 et cb_nd2 seront identiques.
cb_bp1 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de l’élément de branchement passif à l'extrémité amont (sens NRO vers PTO) du câble.
cb_ba1 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de la baie à l'extrémité amont (sens NRO vers PTO) du câble. En cas d’éclatement sur plusieurs baies, saisir la baie principale.
cb_bp2 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de l’élément de branchement passif à l'extrémité aval (Sens NRO vers PTO) du câble.
cb_ba2 | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de la baie à l'extrémité aval (Sens NRO vers PTO) du câble. En cas d’éclatement sur plusieurs baies, saisir la baie principale.
cb_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
cb_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
cb_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
cb_fo_type | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Type de fibre (G652, G655, G657, etc.)
cb_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire du câble
cb_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire du câble
cb_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
cb_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
cb_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date de pose du câble
cb_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
cb_typephy | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Type physique du câble.
cb_typelog | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type logique du câble (collecte, transport, distribution, etc.).
cb_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant de la référence du câble dans la table référence.
cb_capafo | integer |  |  |  |  |  | Capacité du câble (Nombre total de fibres présentes).
cb_fo_disp | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres présentes dans le câble et encore disponibles (différence entre le nombre total de fibres et le nombre de fibres utilisées)
cb_fo_util | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres utiles sur le segment d'infrastructure pour desservir les locaux clients situés en aval (incluant les besoins de l'infrastructure d'imbrication), corrigé en fonction de la localisation et du dénombrement des locaux clients après relevé terrain.
cb_modulo | integer |  |  |  |  |  | Nombre de fibres par tube (6, 12)
cb_cabphy | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant unique qui permet de reconstituer le câble physique (identifiant commun à tous les tronçons constituant le câble). Un câble physique est découpé en tronçon à chaque passage d'ebp.
cb_lgreel | numeric(7,2) |  |  |  |  |  | Longueur réelle du câble en mètres (selon retours terrain)
cb_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
cb_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Utilisateur du câble
cb_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat du câble
cb_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service du câble
cb_tech | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Technologie du câble (fibre optique, cuivre, coaxial, etc.)
cb_diam | numeric(6,2) |  |  |  |  |  | Diamètre du câble en millimètres
cb_color | character varying(254) |  |  |  |  |  | Couleur du câble
cb_localis | character varying(254) |  |  |  |  |  | Localisation du câble lorsqu'il s'agit d'un cablage intrasite. Il peut s'agir d'une indication littérale, ou du code d'un tiroir, du code d'un EBP, etc.
cb_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
cb_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
cb_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
cb_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
cb_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
cb_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_cable_pk | PRIMARY KEY | cb_code |  |
cb_codeext_unique | UNIQUE | cb_codeext |  |
noeud-amont | FOREIGN KEY | cb_nd1 | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un câble est connecté en amont à un noeud.
noeud-aval | FOREIGN KEY | cb_nd2 | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un câble est connecté en aval à un noeud.
bp-amont | FOREIGN KEY | cb_bp1 | gracethd_reseau_optique.t_ebp | Un câble peut être connecté en amont à un ebp.
baie-amont | FOREIGN KEY | cb_ba1 | gracethd_reseau_optique.t_baie | Un câble peut être connecté en amont à une baie.
bp-aval | FOREIGN KEY | cb_bp2 | gracethd_reseau_optique.t_ebp | Un câble peut être connecté en aval à un ebp.
baie-aval | FOREIGN KEY | cb_ba2 | gracethd_reseau_optique.t_baie | Un câble peut être connecté en aval à une baie.
fk_t_cable_cb_user | FOREIGN KEY | cb_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_cable_cb_prop | FOREIGN KEY | cb_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_cable_cb_gest | FOREIGN KEY | cb_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_cable_cb_rf_code | FOREIGN KEY | cb_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_cable_cb_abandon | FOREIGN KEY | cb_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_cable_cb_fo_type | FOREIGN KEY | cb_fo_type | gracethd_reseau_optique.l_fo_type |
fk_t_cable_cb_proptyp | FOREIGN KEY | cb_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |
fk_t_cable_cb_statut | FOREIGN KEY | cb_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_cable_cb_avct | FOREIGN KEY | cb_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_cable_cb_typephy | FOREIGN KEY | cb_typephy | gracethd_reseau_optique.l_cable_type |
fk_t_cable_cb_typelog | FOREIGN KEY | cb_typelog | gracethd_reseau_optique.l_cable_chem_type_log |
fk_t_cable_cb_etat | FOREIGN KEY | cb_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |
fk_t_cable_cb_tech | FOREIGN KEY | cb_tech | gracethd_reseau_optique.l_technologie |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_cableline Table
Les câbles nécessitant une géométrie (globalement les câbles cheminant en extrasite) peuvent être modélisés dans cette table. Les câbles ne nécessitant pas de géométrie (globalement les câbles intrasites comme les jarretières, breakouts, etc.) n'ont ainsi pas besoin d'être modélisés géométriquement.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cl_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code unique permettant d'identifier une géométrie modélisant un câble.
cl_cb_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | Code unique du câble.
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Ligne
cl_long | numeric(7,2) |  |  |  |  |  | Longueur totale du câble (hérité de la géométrie)
cl_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
cl_dtclass | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Classe de précision au sens du décret DT-DICT
cl_geolqlt | numeric(6,2) |  |  |  |  |  | Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres.
cl_geolmod | character varying(4) |  | ✓ |  |  |  | Mode d'implantation de l'objet.
cl_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
cl_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
cl_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
cl_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
cl_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
cl_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_cableline_pk | PRIMARY KEY | cl_code |  |
cl_cb_code_unique | UNIQUE | cl_cb_code |  |
fk_t_cableline_cl_cb_code | FOREIGN KEY | cl_cb_code | gracethd_reseau_optique.t_cable | Une cableline porte la géométrie d'un câble. Un câble peut ne être lié à une cableline (câbles intrasites).
fk_t_cableline_cl_dtclass | FOREIGN KEY | cl_dtclass | gracethd_reseau_optique.l_geoloc_mode |
fk_t_cableline_cl_geolmod | FOREIGN KEY | cl_geolmod | gracethd_commun.l_geoloc_classe |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_cassette Table
Cassettes contenues dans les éléments de branchements passifs du réseau (voir définition table t_ebp) et modules contenus dans les tiroirs.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cs_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code unique de la cassette (ou du module dans un tiroir).
cs_bp_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique de l'EBP auquel appartient la cassette
cs_num | integer |  |  |  |  |  | Numéro de la cassette (ou du module dans un tiroir) dans l'organiseur du BPE.
cs_type | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Type de cassette (ou du module dans un tiroir) dans un tiroir (SOUDURE, LOVAGE, SPLITTER, CONNECTEUR, …etc.)
cs_face | character varying(20) |  |  |  |  |  | Face du BPE sur laquelle est enfichée la cassette/le module dans un tiroir
cs_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique dans la table référence.
cs_nb_pas | integer |  |  |  |  |  | Taille de la cassette (ou du module dans un tiroir) (en nombre de pas)
cs_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
cs_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
cs_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
cs_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
cs_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
cs_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_cassette_pk | PRIMARY KEY | cs_code |  |
est-située-dans | FOREIGN KEY | cs_bp_code | gracethd_reseau_optique.t_ebp | Une cassette peut être située dans un élément de branchement passif. Elle peut aussi être située dans un tiroir (lien via la table position).
fk_t_cassette_cs_rf_code | FOREIGN KEY | cs_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_cassette_cs_type | FOREIGN KEY | cs_type | gracethd_reseau_optique.l_cassette_type |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_cheminement Table
Un cheminement représente, entre deux points techniques/sites : - Un parcours physique approchant pour l’infrastructure GC créé. Le cheminement exact est livré dans la table t_tranchee. - Un parcours physique à partir des données de l’exploitant pour les infrastructures existantes.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cm_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du cheminement.
cm_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
cm_ndcode1 | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du Noeud à une extrémité du cheminement.
cm_ndcode2 | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du Noeud à l'autre extrémité du cheminement.
cm_compo | character varying(254) |  |  |  |  |  | Attribut d'aggrégation décrivant la composition du multitubulaire.
cm_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
cm_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
cm_typelog | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type logique de l'infrastructure
cm_typ_imp | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type d'implantation
cm_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de la conduite du cheminement
cm_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire de la conduite du cheminement
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Ligne
cm_codeext | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
cm_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
cm_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
cm_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
cm_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
cm_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
cm_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_cheminement_pk | PRIMARY KEY | cm_code |  |
extremite1 | FOREIGN KEY | cm_ndcode1 | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un cheminement est relié à un noeud par chacune de ses extrémités.
extremite2 | FOREIGN KEY | cm_ndcode2 | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un cheminement est relié à un noeud par chacune de ses extrémités.
fk_t_cheminement_cm_prop | FOREIGN KEY | cm_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_cheminement_cm_gest | FOREIGN KEY | cm_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_cheminement_cm_statut | FOREIGN KEY | cm_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_cheminement_cm_avct | FOREIGN KEY | cm_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_cheminement_cm_typelog | FOREIGN KEY | cm_typelog | gracethd_reseau_optique.l_cable_chem_type_log |
fk_t_cheminement_cm_typ_imp | FOREIGN KEY | cm_typ_imp | gracethd_reseau_optique.l_implantation |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_ebp Table
Eléments du réseau ayant un rôle passif dans le branchement optique (ex :PBO, BPE, PTO …etc.).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
bp_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de la BPE, etc.
bp_pt_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code point technique
bp_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
bp_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
bp_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ | ✓ |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
bp_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
bp_lc_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique du local dans lequel est installé l'ebp.
bp_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de l'élément
bp_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire de l'élément
bp_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
bp_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
bp_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'installation
bp_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
bp_typephy | character varying(5) |  | ✓ |  |  |  | Type physique d'élément de branchement passif. Capacité de soudure.
bp_typelog | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de l'élément
bp_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Référence.
bp_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Utilisateur de l'élément
bp_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | État
bp_occp | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Occupation.
bp_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service
bp_entrees | integer |  |  |  |  |  | Nombre d'entrées de câbles.
bp_ref_kit | character varying(30) |  |  |  |  |  | Référence du kit d'entrée de câble utilisé
bp_ca_nb | integer |  |  |  |  |  | Nombre de cassettes contenues dans l'EBP
bp_nb_pas | integer |  |  |  |  |  | Nombre de pas de l'organiseur de l'EBP
bp_linecod | character varying(12) |  |  |  |  |  | Code d'une ligne (cas FTTH) selon la nomenclature du régulateur. Cas d'un PTO. (OO-XXXX-XXXX)
bp_oc_code | character varying(50) |  |  |  |  |  | Référence OC (Opérateur Commercial) de la prise terminale. Différent de bp_code. Cas d'une PTO uniquement
bp_racco | character varying(6) |  | ✓ |  |  |  | Codification Interop de l'échec du raccordement. Cas d'une PTO uniquement.
bp_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
bp_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
bp_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
bp_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
bp_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
bp_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_ebp_pk | PRIMARY KEY | bp_code |  |
bp_codeext_unique | UNIQUE | bp_codeext |  |
est-situé-dans-point-technique | FOREIGN KEY | bp_pt_code | gracethd_reseau_optique.t_ptech | Un EBP peut être situé dans un local. Il peut aussi être situé dans un point technique.
est-situé-dans-local | FOREIGN KEY | bp_lc_code | gracethd_reseau_optique.t_local | Un EBP peut être situé dans un local. Il peut aussi être situé dans un point technique.
fk_t_ebp_bp_user | FOREIGN KEY | bp_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ebp_bp_prop | FOREIGN KEY | bp_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ebp_bp_gest | FOREIGN KEY | bp_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ebp_bp_rf_code | FOREIGN KEY | bp_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_ebp_bp_abandon | FOREIGN KEY | bp_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_ebp_bp_proptyp | FOREIGN KEY | bp_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |
fk_t_ebp_bp_statut | FOREIGN KEY | bp_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_ebp_bp_avct | FOREIGN KEY | bp_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_ebp_bp_typephy | FOREIGN KEY | bp_typephy | gracethd_reseau_optique.l_bp_type_phy |
fk_t_ebp_bp_typelog | FOREIGN KEY | bp_typelog | gracethd_reseau_optique.l_bp_type_log |
fk_t_ebp_bp_etat | FOREIGN KEY | bp_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |
fk_t_ebp_bp_occp | FOREIGN KEY | bp_occp | gracethd_reseau_optique.l_occupation |
fk_t_ebp_bp_racco | FOREIGN KEY | bp_racco | gracethd_reseau_optique.l_bp_racco |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_equipement Table
Liste des équipements présents sur le réseau. Il pourra s'agir d'équipement actif ou d'équipement servant fournir des conditions de fonctionnement nécessaires (climatisation, atelier 48 Volts, chantier batteries et redresseurs, ...).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
eq_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de l'équipement actif
eq_codeext | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
eq_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
eq_ba_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Identifiant unique de la BAIE/FERME contenant l'équipement
eq_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de l'équipement
eq_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique correspondant à la référence de l'équipement.
eq_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date de pose de l'équipement
eq_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service
eq_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
eq_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
eq_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
eq_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
eq_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
eq_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_equipement_pk | PRIMARY KEY | eq_code |  |
est-situé-dans | FOREIGN KEY | eq_ba_code | gracethd_reseau_optique.t_baie | Un équipement est situé dans une baie.
fk_t_equipement_eq_prop | FOREIGN KEY | eq_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_equipement_eq_rf_code | FOREIGN KEY | eq_rf_code | gracethd_commun.t_reference |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_fibre Table
Fibres optiques constituant les câbles.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
fo_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Identifiant unique de la fibre
fo_cb_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Identifiant unique du câble auquel la fibre appartient
fo_nincab | integer |  |  |  |  |  | Numéro de fibre dans le câble
fo_numtub | integer |  |  |  |  |  | Numéro du tube auquel appartient la fibre
fo_nintub | integer |  |  |  |  |  | Numéro de la fibre dans le tube (1 à 12, …)
fo_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat de fonctionnement de la fibre.
fo_code_ext | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
fo_color | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Numéro de fibre selon le code couleur (valeurs à adapter aux usages).
fo_reper | character varying(5) |  | ✓ |  |  |  | Repérage du tube
fo_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
fo_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
fo_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
fo_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
fo_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
fo_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
fo_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_fibre_pk | PRIMARY KEY | fo_code |  |
fait-partie-de | FOREIGN KEY | fo_cb_code | gracethd_reseau_optique.t_cable | Une fibre fait partie d'un câble.
fk_t_fibre_fo_etat | FOREIGN KEY | fo_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |
fk_t_fibre_fo_color | FOREIGN KEY | fo_color | gracethd_reseau_optique.l_fo_color |
fk_t_fibre_fo_reper | FOREIGN KEY | fo_reper | gracethd_reseau_optique.l_tube |
fk_t_fibre_fo_proptyp | FOREIGN KEY | fo_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_local Table
Un local est un sous ensemble d'un site (logement, local entreprise, local technique…etc.)
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
lc_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du local
lc_bp_codf | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code du PBO pré-identifié pour alimenter le local en FTTH.
lc_bp_codp | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code du PBO FTTE ou BPE pré-identifié pour alimenter le local sur les usages point à point de type FTTE, FTTO, GFU, FON
lc_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
lc_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
lc_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire du local.
lc_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire du local.
lc_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
lc_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'installation
lc_elec | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Présence d'une alimentation électrique
lc_bat | character varying(100) |  |  |  |  |  | Nom du bâtiment
lc_escal | character varying(20) |  |  |  |  |  | Nom ou numéro d’escalier du local
lc_etage | character varying(20) |  |  |  |  |  | Numéro d’étage du local.
lc_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
lc_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
lc_etiquet | character varying(20) |  |  |  |  |  | Nom du local tel qu'étiqueté sur le terrain (selon règles et plages de nommage)
lc_st_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Identifiant unique contenu dans la classe SITE
lc_typelog | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Type logique du local
lc_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
lc_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant de l'utilisateur
lc_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat du local.
lc_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service du local
lc_local | character varying(254) |  |  |  |  |  | Informations de localisation
lc_clim | character varying(6) |  | ✓ |  |  |  | Présence et type du système éventuel de ventilation ou de climatisation.
lc_occp | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Occupation.
lc_idmajic | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du local dans un référentiel comme la base MAJICIII lorsque disponible.
lc_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
lc_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
lc_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
lc_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
lc_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
lc_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_local_pk | PRIMARY KEY | lc_code |  |
lc_codeext_unique | UNIQUE | lc_codeext |  |
pré-affecté-à-ftth | FOREIGN KEY | lc_bp_codf | gracethd_reseau_optique.t_ebp | Un local peut être pré-affecté à un PBO pour un besoin FTTH.
pré-affecté-à-ftte | FOREIGN KEY | lc_bp_codp | gracethd_reseau_optique.t_ebp | Un local peut être pré-affecté à une BPE pour un besoin FTTE.
est-situé-dans | FOREIGN KEY | lc_st_code | gracethd_reseau_optique.t_site | Un local est situé dans un site.
fk_t_local_lc_user | FOREIGN KEY | lc_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_local_lc_prop | FOREIGN KEY | lc_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_local_lc_gest | FOREIGN KEY | lc_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_local_lc_abandon | FOREIGN KEY | lc_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_local_lc_elec | FOREIGN KEY | lc_elec | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_local_lc_statut | FOREIGN KEY | lc_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_local_lc_proptyp | FOREIGN KEY | lc_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |
fk_t_local_lc_avct | FOREIGN KEY | lc_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_local_lc_typelog | FOREIGN KEY | lc_typelog | gracethd_reseau_optique.l_local_type_log |
fk_t_local_lc_etat | FOREIGN KEY | lc_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |
fk_t_local_lc_clim | FOREIGN KEY | lc_clim | gracethd_reseau_optique.l_clim |
fk_t_local_lc_occp | FOREIGN KEY | lc_occp | gracethd_reseau_optique.l_occupation |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_love Table
Permet de localiser les loves de câble. Chaque enregistrement associe un câble à un Nœud Physique, ainsi qu'une longueur de love.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
lv_id | bigint | ✓ |  |  | ✓ |  | Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants)
lv_cb_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du câble
lv_nd_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code du nœud dans lequel est positionné ce love
lv_long | integer |  |  |  |  |  | longueur du love du câble dans le nœud en mètre
lv_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
lv_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
lv_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
lv_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
lv_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_love_pk | PRIMARY KEY | lv_id |  |
fk_t_love_lv_cb_code | FOREIGN KEY | lv_cb_code | gracethd_reseau_optique.t_cable | Un love concerne un câble.
fk_t_love_lv_nd_code | FOREIGN KEY | lv_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un love est situé dans un noeud.

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_noeud Table
Classe abstraite portant la géométrie d'un site ou d'un point technique.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
nd_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code noeud
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Point abstrait
nd_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaires
nd_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
nd_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
nd_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
nd_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
nd_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_noeud_pk | PRIMARY KEY | nd_code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_position Table
Smoove lorsque la position appartient à une cassette, corps de traversée lorsque la position appartient à un tiroir ou une tête optique.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ps_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code unique.
ps_1 | character varying(254) |  | ✓ | ✓ |  |  | Code unique de la fibre en entrée de la cassette.(pour continuité route optique)
ps_2 | character varying(254) |  | ✓ | ✓ |  |  | Code unique de la fibre en sortie de la cassette.(pour continuité route optique)
ps_numero | integer |  |  |  |  |  | Position (numéro de compartiment) du smoove ou du connecteur
ps_cs_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Identifiant unique de la CASSETTE à laquelle appartient la position. (le cas échéant)
ps_type | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Type de connecteur / soudure.
ps_fonct | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Type de connectorisation (Connecteur, epissure, pigtail, ….)
ps_preaff | character varying(50) |  |  |  |  |  | Pré-affectation de la route optique au local client de l'IP, ou de l'IPE ou à l'Infrastructure d'Imbrication.
ps_ti_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique du TIROIR / de la TCOP à laquelle appartient la position. (cas échéant)
ps_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat de fonctionnement de la position / du corps de traversée,
ps_usetype | character varying(2) |  |  |  |  |  | Type d’usage d’un alignement de fibres. Sur un réseau FTTH, à renseigner sur la position de la dernière fibre dans le sens NRO vers PTO.
ps_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
ps_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
ps_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
ps_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
ps_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
ps_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_position_pk | PRIMARY KEY | ps_code |  |
ps_1_unique | UNIQUE | ps_1 |  |
ps_2_unique | UNIQUE | ps_2 |  |
fibre-entrée | FOREIGN KEY | ps_1 | gracethd_reseau_optique.t_fibre | Une position a une fibre en entrée.
fibre-sortie | FOREIGN KEY | ps_2 | gracethd_reseau_optique.t_fibre | Une position a une fibre en sortie.
est-dans-cassette | FOREIGN KEY | ps_cs_code | gracethd_reseau_optique.t_cassette | Une position est située dans une cassette ou un module de tiroir.
est-dans-tiroir | FOREIGN KEY | ps_ti_code | gracethd_reseau_optique.t_tiroir | Une position peut-être située dans un tiroir.
fk_t_position_ps_type | FOREIGN KEY | ps_type | gracethd_reseau_optique.l_position_type |
fk_t_position_ps_fonct | FOREIGN KEY | ps_fonct | gracethd_reseau_optique.l_position_fonction |
fk_t_position_ps_etat | FOREIGN KEY | ps_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_ptech Table
Liste des Points Techniques faisant partie de l'Infrastructure de Génie Civil souterraine et aérienne. Il pourra donc s'agir de ponctuel de type chambre, poteau, traverse, crochet de façade, fixation d'encorbellement, … (1 enregistrement par ponctuel).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
pt_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du point technique
pt_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ | ✓ |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
pt_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
pt_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
pt_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
pt_nd_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | Code noeud
pt_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire
pt_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire du point technique
pt_proptyp | character varying(3) |  |  |  |  |  | Type de propriété
pt_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
pt_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
pt_typephy | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Type de point technique
pt_nature | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Nature du point technique.
pt_secu | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Point technique équipé d'un système de verrouillage, ou tout autre système permettant d'en sécuriser l'accès.
pt_a_struc | character varying(100) |  |  |  |  |  | Simple, Moisé, Haubané, Couple, …
pt_a_haut | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Hauteur en mètre entre le sol et la base de l'infrastructure (réseau en façade ou aérien)
pt_nomvoie | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de la voie d’accès la plus proche.
pt_insee | character varying(20) |  |  |  |  |  | Code INSEE de la commune
pt_commune | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom officiel de la commune
pt_numero | integer |  |  |  |  |  | Si le point technique possède ou est à proximité d’une adresse postale, possibilité de saisir le numéro de plaque adresse.
pt_rep | character varying(20) |  |  |  |  |  | Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…)
pt_ad_code | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant unique contenu dans la table t_adresse. Si le point technique n'est pas localisé à une adresse postale précise, nd_voie permet une localisation à l'adresse moins précise.
pt_gest_do | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire de la voirie
pt_prop_do | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire de la voirie
pt_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Utilisateur
pt_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | État du point technique
pt_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service
pt_typelog | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Usage du point technique
pt_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Référence.
pt_occp | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Occupation.
pt_a_dan | numeric(18,6) |  |  |  |  |  | Effort disponible après pose (exprimé en daN – décanewtons)
pt_a_dtetu | timestamp |  |  |  |  |  | Date de l'étude de charge
pt_a_passa | character varying(1) |  |  |  |  |  | 0 si uniquement pour passage de câbles
pt_a_strat | character varying(1) |  |  |  |  |  | Notion Orange disponible dans les PIT. Notion potentiellement extensible à d'autres types de réseaux.
pt_detec | character varying(1) |  |  |  |  |  | Présence d'un boitier pour un fil de détection.
pt_local | character varying(254) |  |  |  |  |  | Complément d'adresse pour identifier le local.
pt_postal | character varying(20) |  |  |  |  |  | Code postal du bureau de distribution de la voie
pt_section | character varying(5) |  |  |  |  |  | Si un point technique en propriété propre n’est pas en domaine public, possibilité de saisir le numéro de section cadastrale.
pt_idpar | character varying(20) |  |  |  |  |  | Si un point technique en propriété propre n’est pas en domaine public, possibilité de saisir le numéro de parcelle cadastrale.
pt_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
pt_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
pt_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
pt_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
pt_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
pt_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_ptech_pk | PRIMARY KEY | pt_code |  |
pt_codeext_unique | UNIQUE | pt_codeext |  |
pt_nd_code_unique | UNIQUE | pt_nd_code |  |
est-rattaché-à | FOREIGN KEY | pt_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un point technique a une géométrie portée par un noeud.
fk_t_ptech_pt_gest_do | FOREIGN KEY | pt_gest_do | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ptech_pt_prop_do | FOREIGN KEY | pt_prop_do | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ptech_pt_user | FOREIGN KEY | pt_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ptech_pt_prop | FOREIGN KEY | pt_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ptech_pt_gest | FOREIGN KEY | pt_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_ptech_pt_rf_code | FOREIGN KEY | pt_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_ptech_pt_abandon | FOREIGN KEY | pt_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_ptech_pt_secu | FOREIGN KEY | pt_secu | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_ptech_pt_statut | FOREIGN KEY | pt_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_ptech_pt_avct | FOREIGN KEY | pt_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_ptech_pt_typephy | FOREIGN KEY | pt_typephy | gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_phy |
fk_t_ptech_pt_nature | FOREIGN KEY | pt_nature | gracethd_reseau_optique.l_ptech_nature |
fk_t_ptech_pt_etat | FOREIGN KEY | pt_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |
fk_t_ptech_pt_typelog | FOREIGN KEY | pt_typelog | gracethd_reseau_optique.l_ptech_type_log |
fk_t_ptech_pt_occp | FOREIGN KEY | pt_occp | gracethd_reseau_optique.l_occupation |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_ropt Table
Liste de routes optiques du réseau. Une route optique va d'un équipement à une autre et doit pouvoir être allumée. A distinguer des alignements de fibres modélisés par les positions.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
rt_id | bigint |  |  |  |  |  | Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté
rt_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de la route optique.
rt_code_ext | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de la route optique dans un système d'information externe.
rt_fo_code | character varying(254) |  |  |  | ✓ |  | Code de la fibre.
rt_fo_ordr | integer |  |  |  |  |  | Numéro d'ordre de la fibre pour la composition de la route optique.
rt_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
rt_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
rt_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
rt_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
rt_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
rt_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_ropt_pk | PRIMARY KEY | rt_code |  |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_site Table
Regroupe les sites techniques et les sites d'habitation. (Pavillons, immeubles, shelters, armoires de rue…etc.)
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
st_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du site
st_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant du périmètre récolé livré à un instant t
st_nd_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | Identifiant unique contenu dans la table Noeud
st_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
st_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
st_nra | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Site NRA (1) ou non (0).
st_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant du propriétaire du site.
st_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant du gestionnaire du site.
st_proptyp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type de propriété
st_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
st_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'installation
st_avct | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Attribut synthétisant l'avancement. Utile pour distinguer en phase d'étude ce qui est existant et à créer.
st_typephy | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Type physique du site (shelter, armoire de rue, bâti…etc.).
st_typelog | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Type logique du site (Réseau ou Client)
st_design | character varying(254) |  |  |  |  |  | Concaténation "codecouleur" + separateur espace +"type de revétement"
st_ad_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant unique contenu dans la table ADRESSE
st_postal | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code postal du bureau de distribution de la voie
st_insee | character varying(20) |  |  |  |  |  | Code INSEE de la commune.
st_commune | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom officiel de la commune.
st_nomvoie | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom de la voie.
st_numero | integer |  |  |  |  |  | Numéro de plaque adresse.
st_rep | character varying(20) |  |  |  |  |  | Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…).
st_nombat | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom du bâtiment.
st_nom | character varying(254) |  |  |  |  |  | Nom du site.
st_user | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Utilisateur du site
st_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat du site.
st_datemes | timestamp |  |  |  |  |  | Date de mise en service
st_nblines | integer |  |  |  |  |  | Nombre de lignes du site.
st_ban_id | character varying(24) |  |  |  |  |  | Identifiant de l’adresse dans la base adresse nationale.
st_section | character varying(5) |  |  |  |  |  | Numéro de section cadastrale.
st_idpar | character varying(20) |  |  |  |  |  | Numéro de parcelle cadastrale principale.
st_hexacle | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code hexacle.
st_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
st_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
st_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
st_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
st_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
st_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_site_pk | PRIMARY KEY | st_code |  |
st_codeext_unique | UNIQUE | st_codeext |  |
st_nd_code_unique | UNIQUE | st_nd_code |  |
est-rattaché-a | FOREIGN KEY | st_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Un site a une géométrie portée par un noeud.
est-lié-à | FOREIGN KEY | st_ad_code | gracethd_commun.t_adresse | Un site peut être lié à une adresse.
fk_t_site_st_user | FOREIGN KEY | st_user | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_site_st_prop | FOREIGN KEY | st_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_site_st_gest | FOREIGN KEY | st_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_site_st_abandon | FOREIGN KEY | st_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_site_st_nra | FOREIGN KEY | st_nra | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_site_st_proptyp | FOREIGN KEY | st_proptyp | gracethd_reseau_optique.l_propriete |
fk_t_site_st_statut | FOREIGN KEY | st_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |
fk_t_site_st_avct | FOREIGN KEY | st_avct | gracethd_reseau_optique.l_avancement |
fk_t_site_st_typephy | FOREIGN KEY | st_typephy | gracethd_reseau_optique.l_site_type_phy |
fk_t_site_st_typelog | FOREIGN KEY | st_typelog | gracethd_reseau_optique.l_site_type_log |
fk_t_site_st_etat | FOREIGN KEY | st_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_tiroir Table
Tiroirs (donc positionnés en baie), et têtes de câble optiques (positionnées sur des fermes).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ti_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code du tiroir optique
ti_codeext | character varying(254) |  |  | ✓ |  |  | Code chez un tiers ou dans une autre base de données.
ti_perirec | character varying(254) |  |  |  |  |  | Identifiant de perimetre récolé à un instant t
ti_abandon | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | Défini si l'entité est abandonnée ou non dans un SI
ti_etiquet | character varying(254) |  |  |  |  |  | Etiquette sur le terrain
ti_ba_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Identifiant unique contenu dans la table t_baie
ti_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire du tiroir
ti_type | character varying(10) |  | ✓ |  |  |  | Type du contenant selon qu'il s'agisse d'un TIROIR ou d'une TETE DE CABLE.
ti_rf_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Identifiant de la référence du tiroir dans la table référence.
ti_taille | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Taille du tiroir en nombre de U
ti_placemt | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Position du tiroir en "nombre de U"
ti_etat | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Etat du TIROIR
ti_localis | character varying(254) |  |  |  |  |  | Informations de localisation du tiroir
ti_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
ti_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
ti_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
ti_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
ti_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
ti_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_tiroir_pk | PRIMARY KEY | ti_code |  |
ti_codeext_unique | UNIQUE | ti_codeext |  |
est-situé-dans | FOREIGN KEY | ti_ba_code | gracethd_reseau_optique.t_baie | Un tiroir est situé dans une baie.
fk_t_tiroir_ti_prop | FOREIGN KEY | ti_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_tiroir_ti_rf_code | FOREIGN KEY | ti_rf_code | gracethd_commun.t_reference |
fk_t_tiroir_ti_abandon | FOREIGN KEY | ti_abandon | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_tiroir_ti_type | FOREIGN KEY | ti_type | gracethd_reseau_optique.l_tiroir_type |
fk_t_tiroir_ti_etat | FOREIGN KEY | ti_etat | gracethd_reseau_optique.l_etat |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_zcoax Table
Zone de couverture par un service de cablo-opérateur.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
zc_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code la zone de couverture de service cablé (COAX).
zc_codeext | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code de la zone dans une base de données externe.
zc_nd_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ |  |  | Code interne hérité du Noeud. Permet de rattacher la zone à un noeud si l'information est disponible.
zc_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
zc_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
zc_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
zc_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
zc_prop | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Propriétaire du site
zc_gest | character varying(20) |  | ✓ |  |  |  | Gestionnaire du site
zc_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
zc_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
zc_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
zc_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
zc_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
zc_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
zc_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
zc_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Surface de couverture
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_zcoax_pk | PRIMARY KEY | zc_code |  |
zc_nd_code_unique | UNIQUE | zc_nd_code |  |
est-rattachée-à | FOREIGN KEY | zc_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Une Zcoax est rattachée à un noeud.
fk_t_zcoax_zc_prop | FOREIGN KEY | zc_prop | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_zcoax_zc_gest | FOREIGN KEY | zc_gest | gracethd_commun.t_organisme |
fk_t_zcoax_zc_statut | FOREIGN KEY | zc_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_zdep Table
Zone de déploiement. Pour définir des zones correspondant à des phases de déploiement.
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
zd_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code de zone de déploiement d'infrastructure.
zd_nd_code | character varying(254) |  | ✓ | ✓ |  |  | Code interne hérité du Noeud
zd_zs_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de la Zone arrière de SRO parente s'il s'agit d'une subdivision.
zd_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
zd_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
zd_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
zd_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
zd_statut | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Statut de déploiement.
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Surface de couverture
zd_prop | character varying(20) |  |  |  |  |  | Propriétaire du site
zd_gest | character varying(20) |  |  |  |  |  | Gestionnaire du site
zd_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
zd_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
zd_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
zd_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
zd_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
zd_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
zd_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_zdep_pk | PRIMARY KEY | zd_code |  |
zd_nd_code_unique | UNIQUE | zd_nd_code |  |
est-rattachée-à-noeud | FOREIGN KEY | zd_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Une zdep est rattachée à un noeud.
est-rattachée-à-ZSRO | FOREIGN KEY | zd_zs_code | gracethd_reseau_optique.t_zsro | Une zdep est rattachée à une ZSRO.
fk_t_zdep_zd_statut | FOREIGN KEY | zd_statut | gracethd_reseau_optique.l_statut |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_znro Table
Zone arrière d'un Noeud de Raccordement Optique (NRO).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
zn_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code la zone arrière de NRO
zn_nd_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code interne hérité du Noeud
zn_nom | character varying(30) |  |  |  |  |  | Nommage temporaire en attente de l'intégration dans le SI-SIG exploitant
zn_nroref | character varying(15) |  |  |  |  |  | Référence du NRO (Interop CPN)
zn_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
zn_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
zn_lc_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Local (fonctionnel) ayant la fonction de NRO.
zn_etat | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | Etat d'avancement du NRO (Interop CPN)
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Surface de couverture
zn_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
zn_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
zn_nrotype | character varying(7) |  | ✓ |  |  |  | Type de NRO.
zn_etatlpm | character varying(2) |  |  |  |  |  | Etat d'avancement du lien entre le NRO et le SRO.
zn_datelpm | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'installation du lien entre le NRO et le SRO (Interop CPN)
zn_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
zn_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
zn_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
zn_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
zn_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
zn_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
zn_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_znro_pk | PRIMARY KEY | zn_code |  |
est-rattachée-à-noeud | FOREIGN KEY | zn_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Une znro est rattachée à un noeud.
est-rattachée-à-local | FOREIGN KEY | zn_lc_code | gracethd_reseau_optique.t_local | Une ZNRO est rattachée au local où est situé son NRO.
fk_t_znro_zn_etat | FOREIGN KEY | zn_etat | gracethd_reseau_optique.l_nro_etat |
fk_t_znro_zn_nrotype | FOREIGN KEY | zn_nrotype | gracethd_reseau_optique.l_nro_type |

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_zpbo Table
Zone Arrière d'un Point de Branchement Optique (PBO).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
zp_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code la zone arrière de PBO
zp_nd_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code interne hérité du Noeud
zp_zs_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code de la Zone Arrière de SRO correspondante.
zp_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
zp_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
zp_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
zp_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
zp_capamax | integer |  |  |  |  |  | Capacité en nombre de lignes.
zp_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
zp_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
zp_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
zp_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
zp_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
zp_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
zp_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
zp_bp_code | character varying(254) |  |  | ✓ | ✓ |  | Code de l’élément de branchement passif correspondant au PBO.
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Surface de couverture
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_zpbo_pk | PRIMARY KEY | zp_code |  |
zp_bp_code_unique | UNIQUE | zp_bp_code |  |
est-rattachée-à-noeud | FOREIGN KEY | zp_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Une ZPBO est rattachée à un noeud.
est-rattachée-à-ZSRO | FOREIGN KEY | zp_zs_code | gracethd_reseau_optique.t_zsro | Une zpbo est rattachée à une ZSRO.

↑ Index

gracethd_reseau_optique.t_zsro Table
Zone Arrière d'un Sous-Répartiteur Optique (SRO).
Name | Data type | PK | FK | UQ | Not null | Default value | Description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
zs_code | character varying(254) | ✓ |  |  | ✓ |  | Code la zone arrière de SRO
zs_nd_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Code interne hérité du Noeud
zs_zn_code | character varying(254) |  | ✓ |  |  |  | Code de la Zone Arrière de NRO correspondante.
zs_r1_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)
zs_r2_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)
zs_r3_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)
zs_etatpm | character varying(2) |  | ✓ |  |  |  | IPE : Doit être renseigné dès lors que le SRO apparait dans l'IPE.
zs_capamax | integer |  |  |  |  |  | IPE : Capacité maximum théorique du SRO.
zs_nblogmt | integer |  |  |  |  |  | IPE : Ce champ correspond au nombre total de logements dans la zone arrière du SRO Technique (c'est à dire nombre de logements total : ciblé, signé, déployé). Dans le cadre d'un SRO Intérieur il correspond à l'ensemble des logements raccordables. Dans le cadre d'un SRO Extérieur, il correspond à l'ensemble des logements dans la zone arrière du SRO, quel que soit leur statut
zs_actif | character varying(1) |  | ✓ |  |  |  | IPE: Indique s'il y a de l'electricité au SRO pour permettre à un opérateur commercial d'y disposer des équipements actifs.
zs_lc_code | character varying(254) |  | ✓ |  | ✓ |  | Local (fonctionnel) ayant la fonction de SRO.
zs_lgmaxln | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Longueur maximale des lignes situées dans la zone arrière du SRO. Elle est exprimée en kilomètres avec avec 2 chiffres après la virgule (Interop : LongueurMaxLignes)
zs_nom | character varying(30) |  |  |  |  |  | Nom collectivité de la ZSRO
zs_znllong | numeric(5,2) |  |  |  |  |  | Ce champ correspond à la longueur du lien entre le SRO et le NRO, en kilomètres avec 2 chiffres après la virgule ou le point. Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM (Interop : LongueurLienPMPRDM)
zs_refpm | character varying(20) |  |  |  |  |  | IPE : Référence SRO propre à chaque OI et pérenne. La reference SRO est obligatoire dès lors que le SRO est en cours de déploiement et ne peut apparaître avant. La référence SRO est celle du SRO de Regroupement dans le cas de plusieurs SRO Techniques rattachés au même SRO.
geom | public.geometry |  |  |  | ✓ |  | Surface de couverture
zs_r4_code | character varying(100) |  |  |  |  |  | Code d'un référencement du réseau 4
zs_dateins | timestamp |  |  |  |  |  | Date de passage à l'état déployé du SRO.
zs_typeemp | character varying(3) |  | ✓ |  |  |  | Localisation physique du SRO (façade, poteau, chambre, intérieur…) et/ou type de SRO (shelter, armoire de rue, en sous-sol….).
zs_ad_code | character varying(254) |  |  |  |  |  | Code de l'adresse dans la table adresse.
zs_typeing | character varying(254) |  |  |  |  |  | Type d'ingénierie (mono, bi, quadri) tel que décrit dans le contrat de l'OI.
zs_nbcolmt | integer |  |  |  |  |  | Nombre de colonnes montantes associées au SRO dans les cas de SRO Intérieur.
zs_datcomr | timestamp |  |  |  |  |  | Date à laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce SRO est possible du point de vue de la réglementation.
zs_datemad | timestamp |  |  |  |  |  | Date de Première Mise à Disposition du SRO à un opérateur commercial.
zs_accgest | character varying(1) |  |  |  |  |  | Nécessité de l'accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic, etc.) pour raccorder l'adresse
zs_brassoi | character varying(1) |  |  |  |  |  | Brassages uniquement par l'OI lui même.
zs_comment | character varying(254) |  |  |  |  |  | Commentaire
zs_geolsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire
zs_creadat | timestamp |  |  |  |  |  | Date de création de l'objet en base
zs_majdate | timestamp |  |  |  |  |  | Date de la mise à jour de l'objet en base
zs_majsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Source utilisée pour la mise à jour
zs_abddate | timestamp |  |  |  |  |  | Date d'abandon de l'objet
zs_abdsrc | character varying(254) |  |  |  |  |  | Cause de l'abandon de l'objet
Constraints
Name | Type | Column(s) | References | Description
t_zsro_pk | PRIMARY KEY | zs_code |  |
est-rattachée-à-noeud | FOREIGN KEY | zs_nd_code | gracethd_reseau_optique.t_noeud | Une ZSRO est rattachée à un noeud.
est-rattachée-à-ZNRO | FOREIGN KEY | zs_zn_code | gracethd_reseau_optique.t_znro | une ZSRO est rattachée à une ZNRO.
est-rattachée-à-local | FOREIGN KEY | zs_lc_code | gracethd_reseau_optique.t_local | Une ZSRO est rattachée au local où est situé son SRO.
fk_t_zsro_zs_actif | FOREIGN KEY | zs_actif | gracethd_commun.l_bool |
fk_t_zsro_zs_etatpm | FOREIGN KEY | zs_etatpm | gracethd_reseau_optique.l_sro_etat |
fk_t_zsro_zs_typeemp | FOREIGN KEY | zs_typeemp | gracethd_reseau_optique.l_sro_emplacement |

↑ Index