
Les 3 scripts SQL sont générés à partir de l'outil pgmodeler et sont prévus pour PostgreSQL V12.0.

Pour assurer leur fonctionnement, vous devez possèder une base PostgreSQL/PostGIS avec des droits administrateurs.
	- tutoriels d'installation :
		- https://postgis.net/install/
		- https://www.sigterritoires.fr/index.php/debuter-avec-postgrespostgis/
		- https://www.veremes.com/installation-postgresql-windows
		

Les scripts sont construits selon ce schéma : 
- Création du schéma ;
- Création des tables + commentaires de la table et de ses champs ;
- Création des listes de valeurs ;
- Création des contraintes de type clés étrangères (vers tables + vers listes de valeurs);
- Insertion des valeurs dans les listes de valeurs ;
- Création des indexes (seuls les indexes sur les clés étrangères sont créés, chaque utilisateur est libre d'ajouter les indexes selon son utilisation de la donnée).

Les tables géométriques sont construites dans le script avec le SRID valable pour les RIP situés en métropole. Il conviendra de le modifier pour tous les RIP ultra-marins en se référant à l’article 1 de l’Arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics  :
•	France métropolitaine : RGF93 / ETRS89 / EPSG : 2154
•	Antilles françaises : RGAF09 / ITRS / EPSG : 5490
•	Guyane : RGFG95 / ITRS / EPSG : 2972
•	La Réunion : RGR92 / ITRS / EPSG : 2975
•	Mayotte : RGM04 / ITRS : EPSG : 4471